{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["OSAKA Прайс"],"not_rendered":{"images":9,"external_links":1,"defined_names":152},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"OSAKA Прайс","index":0,"n_rows":64,"n_cols":6,"rows_kept":64,"merged":[[1,0,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[4,1,4,6],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[9,1,9,6],[18,1,18,5],[24,1,24,6],[25,1,25,6],[27,1,27,6],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[28,5,29,5],[31,1,31,6],[39,1,39,6],[47,1,47,6],[55,1,55,6],[63,1,63,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ  НАСТЕННОГО ТИПА"]
[]
[null,"5 ЛЕТ ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ"]
[]
[null,"Модель","Краткое описание ","Холод, кВт","Тепло, кВт"," Розница, $"]
[]
[]
[null,"OSAKA on/off , компрессор GMCC / Toshiba"]
[null,"OSAKA  ST-07HH","R-410, дисплей, тепло-холод",2.1,2.3,230]
[null,"OSAKA  ST-09HH","R-410, дисплей, тепло-холод",2.6,2.8,245]
[null,"OSAKA  ST-12HH","R-410, дисплей, тепло-холод",3.5,3.7,293]
[null,"OSAKA  ST-18HH","R-410, дисплей, тепло-холод",{"v":5,"d":"5.0"},5.4,450]
[null,"OSAKA  ST-24HH","R-410, дисплей, тепло-холод",7,7.2,580]
[null,"OSAKA  ST-30HH","220 В, дисплей, тепло-холод",{"v":8,"d":"8.0"},8.5,770]
[null,"OSAKA  ST-36HH","220 В, дисплей, тепло-холод",10.3,10.9,910]
[]
[null,"OSAKA BASIC INVERTER,  компрессоры GMCC (Toshiba) , Hitachi (Highly)"]
[]
[null,"OSAKA  STV-09HH","R-410, дисплей, до -15 град. на обогрев","0,5-3,0","0,6-3,2",375]
[null,"OSAKA  STV-12HH","R-410, дисплей, до -15 град. на обогрев","0,6-3,8","0,6-3,9",395]
[null,"OSAKA  STV-18HH","R-410, дисплей, до -15 град. на обогрев","1,2-5,5","1,2-5,8",590]
[null,"OSAKA  STV-24HH","R-410, дисплей, до -15 град. на обогрев","2,0-8,2","2,0-8,5",760]
[]
[null,"КОММЕРЧЕСКИЕ  ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ  СИСТЕМЫ"]
[]
[]
[null,"Модель","Краткое описание ","Холод, кВт","Тепло, кВт"," Розница, $"]
[]
[]
[null,"КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ "]
[]
[null,"OSAKA  STC-18HH ","On-Off, тепло-холод, R-410a, Пульт ДУ, 220 В / 1 ф",{"v":5.3,"d":"5.30"},{"v":5.9,"d":"5.90"},760]
[null,"OSAKA  STC-24HH","On-Off, тепло-холод, R-410a, Пульт ДУ, 220 В / 1 ф",{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":8.1,"d":"8.10"},985]
[null,"OSAKA  STC-36HH","On-Off, тепло-холод, R-410a, Пульт ДУ, 380 В / 3 ф",{"v":10.5,"d":"10.50"},{"v":11.5,"d":"11.50"},1340]
[null,"OSAKA  STC-48HH","On-Off, тепло-холод, R-410a, Пульт ДУ, 380 В / 3 ф",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":15.5,"d":"15.50"},1485]
[null,"OSAKA  STC-60HH","On-Off, тепло-холод, R-410a, Пульт ДУ, 380 В / 3 ф",{"v":17,"d":"17.00"},{"v":17.8,"d":"17.80"},1775]
[]
[null,"НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ"]
[]
[null,"OSAKA  STX-18HH","On-Off, тепло-холод, R-410a, Пульт ДУ, 220 В / 1 ф",{"v":5.3,"d":"5.30"},{"v":5.9,"d":"5.90"},"-"]
[null,"OSAKA  STX-24HH","On-Off, тепло-холод, R-410a, Пульт ДУ, 220 В / 1 ф",{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":8.1,"d":"8.10"},895]
[null,"OSAKA  STX-36HH","On-Off, тепло-холод, R-410a, Пульт ДУ, 380 В / 3 ф",{"v":10.5,"d":"10.50"},{"v":11.5,"d":"11.50"},1260]
[null,"OSAKA  STX-48HH","On-Off, тепло-холод, R-410a, Пульт ДУ, 380 В / 3 ф",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":15.5,"d":"15.50"},1445]
[null,"OSAKA  STX-60HH","On-Off, тепло-холод, R-410a, Пульт ДУ, 380 В / 3 ф",{"v":17,"d":"17.00"},{"v":17.8,"d":"17.80"},1680]
[]
[null,"КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ  (ИК Пульт ДУ В КОМПЛЕКТЕ)"]
[]
[null,"OSAKA  STD-18HH  (70 Pa)","On-Off, тепло-холод, R-410a, Пульт ДУ, 220 В / 1 ф",{"v":5.3,"d":"5.30"},{"v":5.9,"d":"5.90"},"-"]
[null,"OSAKA  STD-24HH  (70 Pa)","On-Off, тепло-холод, R-410a, Пульт ДУ, 220 В / 1 ф",{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":8.1,"d":"8.10"},"-"]
[null,"OSAKA  STD-36HH  (80 Pa)","On-Off, тепло-холод, R-410a, Пульт ДУ, 380 В / 3 ф",{"v":10.5,"d":"10.50"},{"v":11.5,"d":"11.50"},1310]
[null,"OSAKA  STD-48HH  (100 Pa)","On-Off, тепло-холод, R-410a, Пульт ДУ, 380 В / 3 ф",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":15.5,"d":"15.50"},1565]
[null,"OSAKA  STD-60HH  (100 Pa)","On-Off, тепло-холод, R-410a, Пульт ДУ, 380 В / 3 ф",{"v":17,"d":"17.00"},{"v":17.8,"d":"17.80"},1800]
[]
[null,"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ БЛОК (ККБ)"]
[]
[null,"OSAKA  STU-18HH","On-Off, тепло-холод, R-410a, 220 В / 1 фаза, \nкомпрессор TOSHIBA (GMCC)",{"v":5.3,"d":"5.30"},{"v":5.9,"d":"5.90"},"-"]
[null,"OSAKA  STU-24HH","On-Off, тепло-холод, R-410a, 220 В / 1 фаза, \nкомпрессор TOSHIBA (GMCC)",{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":8.1,"d":"8.10"},630]
[null,"OSAKA  STU-36HH","On-Off, тепло-холод, R-410a,  380 В / 3 фазы, \nкомпрессор Panasonic (SANYO)",{"v":10.5,"d":"10.50"},{"v":11.5,"d":"11.50"},950]
[null,"OSAKA  STU-48HH","On-Off, тепло-холод, R-410a,  380 В / 3 фазы, \nкомпрессор Panasonic (SANYO)",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":15.5,"d":"15.50"},1120]
[null,"OSAKA  STU-60HH","On-Off, тепло-холод, R-410a,  380 В / 3 фазы, \nкомпрессор Panasonic (SANYO)",{"v":17,"d":"17.00"},{"v":17.8,"d":"17.80"},1275]
[]
[null,"ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:   www.OSAKA.ua"]